**CARDENAS TABASCO A 14 DE JUNIO DE 2018**

**GERENCIA DE COMPRAS**

**CE-COT-002**

**SOLICITUD DE COTIZACION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL** | **TAMAÑO** | **CANT.** | **CANT.** | **UNIDAD** |
| **TUBO** | **10** | **ASTM A-36** | **24** | **M** |
| **12** | **ASTM A-36** | **24** | **M** |
| **14** | **ASTM A-36** | **24** | **M** |
| **16** | **ASTM A-36** | **24** | **M** |
| **TUBO** | **16** | **GRADO L-360 (X52)** | **1400** | **M** |
| **30** | **GRADO L-415 (X60)** | **3600** | **M** |
| **VIGA** | **IR - 4"" X 13, 19.4 Kg/m"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 5" X 16, 23.70 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 6" X 16, 24.00 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 8" X 40, 59.3 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 10" X 30, 44.80 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 12" X 50, 74.40 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 16" X 50, 74.40 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 18" X 97, 144.30 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR - 21" X 68, 101.3 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **IR – 24” X 155.0 kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **CANAL** | **CE- 4” X 5.4, 8.04 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **CE- 6” X 8.2, 12.2 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **CE- 8” x 11.5, 17.11 kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **CE- 10” X 15.3, 22.76 Kg/m** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
|  | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **PLACA LISA** | **1/8** | **ASTM A-53** | **1** | **TON** |
| **1/4** | **ASTM A-53** | **1** | **TON** |
| **1/2** | **ASTM A-53** | **1** | **TON** |
| **3/4** | **ASTM A-53** | **1** | **TON** |
| **1** | **ASTM A-53** | **1** | **TON** |
| **1/2** |  |  |  |
| **PLACA ANTIDERRAPANTE** | **6.4 MM X 56.034 KG./M2**  | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **REJILLA IRVING** | **TIPO 34N 5 X 25 CON SOLERA DE CARGA DE 3/16” DE ESPESOR POR 1” DE PERALTE.** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **TIPO 34N 5 X 25 CON SOLERA DE CARGA DE 3/16” DE ESPESOR POR 1 1/4” DE PERALTE.** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **TIPO 34N 5 X 25 CON SOLERA DE CARGA DE 3/16” DE ESPESOR POR 1 1/2” DE PERALTE.** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **ANGULO LI** | **1 X 1/8** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **1 X 3/16** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **1 X ¼** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **1 ¼ X 3/16** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 1 1/4" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 1 1/2" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 1 1/2 X 5/16"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 1 3/4" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI – 1 3/4" X 5/16"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 2" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 2" X 5/16"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 2" X 3/8"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 2 1/2" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 2 1/2" X 5/16"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 3" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |
| **LI - 4" X 1/4"** | **ASTM A-36** | **1** | **TON** |