**CURRICULUM VITAE**

**CARLOS IGNACIO DIAZ CARRANCO**

**FECHA DE NACIMIENTO: 11 DE JUNIO DE 1981 EDAD. 39 AÑOS**

**LUGAR DE NACIMIENTO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.**

**ESTADO CIVIL: CASADO HIJOS: 1**

**DOMICILIO. CALLE 1(UNO) # 527 COL. PRADERAS DE GIRASOLES**

**ESCOBEDO NUEVO LEON. C.P. 66050 TEL. 8130681653 CEL.**

## e- mail carlos.diazcarranco@gmail.com

**IMSS. 47998158191RFC.DICC810611GN2CURP. DICC810611HNLZRR09**

**HOBBIES: FUTBOL SOCCER, CINE, VER TELEVISIÓN EN COMPAÑÍA DE MI FAMILIA.**

**ESCOLARIDAD.- PREPARATORIA TECNICA I.S.A.C (Trunca)**

**OBJETIVO PERSONAL:**

* OBTENER UN LUGAR DENTRO DE UNA EMPRESA QUE ME PERMITA DESARROLLAR MIS HABILIDADES, UNA ORGANIZACIÓN EN DONDE ME SEA DADA LA OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR MI CAPACIDAD Y AUMENTAR MIS CONOCIMIENTOS, AÚN CUANDO ESTO SIGNIFIQUE UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA CON LA MISMA INSTITUCIÓN, TOMANDO EN CUENTA UN FIN COMÚN, SUPERACIÓN Y BENEFICIO PARA AMBAS PARTES.

AREAS DE INTERES LABORAL: CALIDAD, MAQUINADOS, PRODUCCIÓN.

**EXPERIENCIA LABORAL:**

**SAE TOWERS S DE R.L. DE C.V.(PRESTADORA DE SERVICIOS MEXICO)FEBRERO 10 DEL 2016 A LA FECHA.**

ACTIVIDADES:

ACTUALMENTE ESTOY LABORANDO EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS DE IMPACTO (CHARPY) PARA LA LIBERACION O RECHAZO DE MATERIAL PROVINIENTE DEL PROVEEDOR; NOTIFICANDO EL RESULTADO A LAS AREAS INVOLUCRADAS.

REALIZO PRUEBAS DE DOBLEZ Y CHARPY ADEMAS DEL MACROATAQUE PARA LA REVELACION DE LA MISMA.

PARA LA VALIDACION DE PROYECTOS COMO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVA SOLDADURA,

INSPECTOR DE CALIDAD EN EL AREA DE RECIBO DE MATERIALES LIBERANDO LA DESCARGA DEL MISMO MATERIAL (CANAL, VIGA, ANGULO, PLACA, TORNILLERIA Y HERRAJES, ESTE ULTIMO LIBERANDO VS DIBUJO, NOTIFICANDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO EN DADO CASO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE AFECTE LA OPERACIÓN.

**ALEVICO ABRIL21 DEL 2015 –FEBRERO 09 DEL 2016.**

ACTIVIDADES:

MEDIO OFICIAL EN SOLDADURA, EN APOYO A MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS (INSTALACIONES DE NAVES Y MAQUINARIA) PERSONAL CONTRATISTA.

**CON MET FEBRERO 03 DEL 2015 – ABRIL 02 DEL 2015**

ACTIVIDADES:

OPERADOR DE PIEZAS DE ALUMINIO EN EL AREA DE MAQUINADOS

FUNCIÓN PRINCIPAL; OPERADOR DE MAQUINAS MAZAK, VERARDI, FICEP PARA EL MAQUINADO DE BRAQUETS Y MASAS PARA TRACTORES, REVISION DE PRIMERA PIEZA, GAGE DE MEDICION GO NO GO.

**SAE TOWERS S DE R.L. DE C.V. (PRESTADORA DE SERVICIOS MEXICO)(FABRICACIÓN DE TORRES Y POSTES PARA LINEAS DE TRANSMISION) FEBRERO 05 DEL 2014 – ENERO 23 DEL 2015.**

ACTIVIDADES:

INSPECTOR DE CALIDAD EN GALVANIZADO Y APOYO EN CALIDAD PROVEEDORES (RECIBO DE MATERIALES). ANTERIORMENTE INSPECTOR DE CALIDAD EN EL AREA DE GALVANIZADO LIBERANDO EL FINAL DE LA OPERACIÓN COMO EL DETALLE Y CAPA DE ZINC, NOTIFICANDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO EN DADO CASO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE AFECTE LA OPERACIÓN.

APOYE EN LOS PREPARATIVOS PARA LA INSTALACION DEL TALLER DE MAQUINADO Y LABORATORIO DE PRUEBAS, EN LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MAQUINAR (PIÑA E INSERTOS) ADEMAS DE REALIZAR LAS PRUEBAS PARA OBTENER LOS ESPECIMENES BAJO NORMA.

**VEGE DE MEXICO (AHORA L.K.Q.) JUNIO DE 2012 – SEPTIEMBRE DE 2013.**

ACTIVIDADES:

OPERADOR DE FRESADORA CONVENSIONAL.FUNCIÓN PRINCIPAL, VALIDAR QUE EL MATERIAL NO TENGA FUGAS EN LAS CARAS DE ADMISION Y ESCAPE DE CABEZAS DE ALUMINIO AUTOMOTRIZ SUMERGIENDOLAS A UN TANQUE CON AGUA E INLLECTANDOLE AIRE, SI FUGA SE LA PASAS A UN SOLDADOR, TAPA POROS Y DESPUES SE MAQUINA.

**NEMAK S.A.MAYO DE 2002 A FEBRERO DE 2012.**

ACTIVIDADES:

INSPECTOR DE CALIDAD. FUNCION PRINCIPAL: SE INSPECCIONA AL 100% TODOS LOS MONOBLOCK DE ALUMINIO EN LA LINEA DE GENERAL MOTORS (GM) CON LIQUIDOS PENETRANTES, ULTRASONIDO, BOROSCOPIO Y VISUAL AL FINAL DEL MAQUINADO.

**SOFTWARE:**MICROSOFT OFFICE, OUTLOOCK EXE SYSTEM, SAP, SYSTEM.

**CURSOS:**

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE TALLER (SIERRA CINTA, FRESADORA CONVENCIONAL)

APARATOS DE MEDICIÓN(VERNIER, MICROMETRO, FLEXOMETRO)

ISO 9001-2008

SOLDADURA, PRUEBA DE DOBLEZ, MACROATAQUE.

LABORATORIO DE PRUEBAS CHARPY PENDULO DE IMPACTO, CHARPY COOL, MUESCADORA Y COMPARADOR OPTICO, CORTADOR OXY CORTE PARA CORTE DE PROBETAS