Buenas tardes.

Por medio de la presente le pido de la manera más atenta a que tenga a bien a cotizar lo que a continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  |  |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| CANAL CE-203 X 27.90 KG/M AC. AL C. ASTM A-36 | M | 84.1 |
| PERNO DE ACERO DE 3/4" Ø X 300 MM DE LONGITUD CON 150 MM DE ROSCA ESTANDAR | PZA | 116 |
| TUERCA EXAGONAL ESTANDAR DE 33 X 29 X 17 MM PARA 3/4" Ø. | PZA | 116 |
| RONDANA PLANA DE PARA 3/4" Ø | PZA | 116 |
| REDONDO SOLIDO DE 3/4"Ø x 2.235 KG/M ASTM A-36 | M | 182.7 |
| TORNILLO DE 13 MM X 102 MM CON CUERDA CORRIDA Y PUNTA DESVASTDA | PZA | 116 |
| TUERCA EXAGONAL ESTANDAR PARA 1/2" Ø. | PZA | 116 |
| CANAL CE-203 X 27.90 KG/M AC. AL C. ASTM A-36 | M | 667 |
| PERNO DE ACERO DE 3/4" Ø X 300 MM DE LONGITUD CON 150 MM DE ROSCA ESTANDAR | PZA | 920 |
| TUERCA EXAGONAL ESTANDAR DE 33 X 29 X 17 MM PARA 3/4" Ø. | PZA | 920 |
| RONDANA PLANA DE PARA 3/4" Ø | PZA | 920 |
| REDONDO SOLIDO DE 3/4"Ø x 2.235 KG/M ASTM A-36 | M | 1449 |
| TORNILLO DE 13 MM X 102 MM CON CUERDA CORRIDA Y PUNTA DESVASTDA | PZA | 920 |
| TUERCA EXAGONAL ESTANDAR PARA 1/2" Ø. | PZA | 920 |
| CANAL CE-203 X 27.90 KG/M AC. AL C. ASTM A-36 | M | 63.8 |
| PERNO DE ACERO DE 3/4" Ø X 300 MM DE LONGITUD CON 150 MM DE ROSCA ESTANDAR | PZA | 88 |
| TUERCA EXAGONAL ESTANDAR DE 33 X 29 X 17 MM PARA 3/4" Ø. | PZA | 88 |
| RONDANA PLANA DE PARA 3/4" Ø | PZA | 88 |
| REDONDO SOLIDO DE 3/4"Ø x 2.235 KG/M ASTM A-36 | M | 138.6 |
| TORNILLO DE 13 MM X 102 MM CON CUERDA CORRIDA Y PUNTA DESVASTDA | PZA | 88 |
| TUERCA EXAGONAL ESTANDAR PARA 1/2" Ø. | PZA | 88 |
|  |  |  |

Quedo en espera.

Saludos cordiales.